Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Северский район
от _______________ № _______











ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
1 Наименование объекта 
	Автодорожный мост через р.Убин на подъезде к участку частной застройки в Северском районе


2 Географическое положение
	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование Северский район, Азовское сельское поселение


3 Заказчик
	Гражданин Российской Федерации Аветисян Карен Тртатович, 17.10.1985г.р., паспорт 0316
№543535, выдан отделением №4 (по Лазаревскому району) отдела УФМС России по Краснодарскому краю в г. Сочи


4 Исполнитель 
	ОО «Автомост»


5 Стадийность проектирования
	Документация по планировке территории 


6 Характеристика проектируемого объекта
	Категория дороги
	V

	Расчетная скорость, км/час
	30

	Длина трассы проектируемого участка, км
	0,18394

	Ширина полосы движения, м
	4,5


7 Цели и виды инженерных изысканий
	7.1. Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-геофизических исследований, в целях, установленных ст. 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 г. и № 815 от 28.05.2021 г., СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

7.2 Выполнить инженерно-геодезические изыскания

7.2.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 в объеме, отвечающем целям и задачам проектирования указанного объекта. Система координат МСК-23, система высот Балтийская 1977 г.
7.2.2 Топографическую съемку, М 1:500, сечением рельефа через 0,5 м, выполнить в границах расположения объекта
7.2.3 Выполнить закладку и определение пунктов опорной геодезической сети с использованием спутниковых геодезических систем с точностью 2 разряда в плане и с точностью нивелирования IV класса (20√L) по высоте. Тип центра – 162 оп.
7.2.4 От пунктов опорной геодезической сети методом проложения теодолитных и нивелирных ходов создать планово-высотное съемочное обоснование.
7.2.5 Выполнить съемку поперечников не более чем через 20 м для проезжей части, а также на характерных точках рельефа. Поперечные профили трассы автодороги прикладывать к техническому отчету не требуется.
7.2.6 Дать абсолютные отметки уреза воды и дна водотоков в пределах топографической съемки.
7.2.7 Выявить местоположение подземных коммуникаций в пределах топографической съемки. На планы нанести все наземные, надземные и подземные коммуникации с указанием их назначения, глубины заложения, материала изготовления, диаметров, количества прокладок (каналов) и указанием принадлежности балансодержателям.
7.2.8 Дать абсолютные отметки нижних проводов всех воздушных коммуникаций, пересекающих дорогу.
7.2.9 Дать абсолютные отметки дна колодцев дождевой канализации (при наличии).
7.2.10 Полноту съемки подземных коммуникаций и местоположение, а также характеристики подземных и надземных коммуникаций согласовать на топографических планах с эксплуатирующими организациями.
7.2.11 Выполнить детальную съёмку сооружений продольного и поперечного водоотвода, а также искусственных и защитных сооружений автомобильной дороги.
7.2.12 Следует подробно фиксировать все элементы рельефа и дорожной обстановки, а также дефекты земляного полотна и покрытия проезжей части (трещины, деформации, просадки, ямы, колейность и т.д.), наличие участков с необеспеченным водоотводом, признаками заболачивания или застоя воды и участков с оползневыми явлениями.
7.2.13 Фиксировать все дорожные знаки, с указанием обозначений дорожных знаков, согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и др. средства организации дорожного движения, обозначить их на топографических планах. Фиксировать смену типа и конструкции ограждений.
7.2.14 Выполнить предварительную разбивку и привязку геологических выработок.
7.2.15 Границы землепользования, а также постоянных и временных землеотводов на топографический план наносить не требуется.
7.2.16 Выполнить камеральную обработку материалов изысканий и составление отчета.

7.3 Выполнить инженерно-геологические изыскания

7.3.1 Инженерно-геологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 и других нормативных документов.
7.3.2 Выполнить инженерно-геологическое обследование участка работ согласно СП 11-105- 97, Часть 2, п. 4.2.4.
7.3.3 Выполнить бурение скважин в местах расположения проектируемых сооружений и развития опасных геологических процессов, выявленных в процессе проведения маршрутных наблюдений, согласно СП 11-105-97, Часть 1 и Часть 2, пп. 4.2.5, СП 446.1325800.2019.
7.3.4 Виды бурения, расстояния между выработками и их глубины принять в соответствии с техническим заданием, требованиями действующих нормативных документов (СП 11-105-97, Часть 1 и Часть 2 и др.), а также инженерно-геологическими условиями.
7.3.5 Выполнить промеры дорожной одежды и по результатам составить «Ведомость промеров существующей дорожной одежды».
7.3.6 Количество промеров назначить не менее трех на один километр дороги.
7.3.7 В процессе бурения провести отбор монолитов и проб грунта и воды для лабораторных исследований в соответствии с СП 11-105-97, часть 1, 3 и ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 31861-2012.
7.3.8 Выполнить комплекс лабораторных исследований с получением данных о физико-механических характеристиках глинистых, песчаных, крупнообломочных, полускальных и скальных грунтов, а также определить степень агрессивности грунтов и подземных вод.
7.3.9 Выполнить камеральную обработку данных и написание части технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям.
7.3.10 Сейсмичность территории принять по карте А Комплекта карт     ОСР 2015.
7.3.11 По результатам бурения уточнить сейсмичность участка с учетом грунтовых и гидрогеологических условий.
7.3.12 При составлении отчета руководствоваться требованиями                   СП 47.13330.2016 и настоящим техническим заданием.

7.4 Инженерно-геофизические изыскания

7.4.1 Инженерно-геофизические изыскания выполнить в соответствии с СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований.
7.4.2 Выполнить сейсмическое микрорайонирование по карте А комплекта карт ОСР-2015.
7.4.3 Выполнить сбор архивных материалов, полевые работы, камеральную обработку материалов и составление отчёта.


8 Характеристика ожидаемых воздействий объекта на природную среду
	В ходе проведения изысканий определить воздействие объекта на природную среду и опасные
природные воздействия на объект.
Опасных экологических объектов в составе проектируемых сооружений нет.


9 Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик инженерных изысканий
	Точность, надежность и достоверность достаточные для разработки документации по планировке территории и в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016










Начальник управления архитектуры                                                         М.С.Попандопуло

