ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.
Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» в Российской Федерации ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, которая подлежит обязательному применению. Конвенцией инвалиды наделены возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни. С момента ратификации Российская Федерация обязана принять надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Приоритеты формирования Доступной среды определены статьей 15 Федерального закона  от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 01.12.2015 № 1297.
Доступная среда - это физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей.
Формирование доступной среды – это устранение препятствий и барьеров в обеспечении беспрепятственного доступа к физическому окружению: зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и связи, а также услугам, предоставляемым населению.
Статьей 15 того же закона определено, что Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм обязаны создать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Данное положение законодательства подтверждается судебной практикой.
Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 13.05.2010 № 689, вытекающая из норм федерального законодательства публичная обязанность по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения возлагается, в частности, на собственников зданий и сооружений.
Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность:
статья 5.43 нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей;
статья 9.13 уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до тридцати 30 000 рублей.

Что необходимо учесть
при создании условий доступной среды?
Место для парковки автомобиля.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» руководство должны обеспечить удобную парковку людям с инвалидностью и оснастить парковку:
1. Парковочными местами для людей с инвалидностью, как можно ближе к входу в помещение. Данное парковочное место по ширине не должно быть меньше 3,5 метров, так как необходимо учесть место для пересадки человека на инвалидную коляску (Рис.1).
2. Знаки, которыми требуется обозначить парковочные места для людей с инвалидностью (Рис. 2). Данные места не может занимать никто, кроме человека с инвалидностью.
3. Тактильные знаки, указывающие направление движения и повороты. Данные знаки размещаются в коридорах и на пути движения. (Рис. 3)
4. Кнопка вызова помощи (Рис. 4)
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Оборудование санузла.
Главное, что отличает кабины для людей-это размер. Такие кабины достаточно большие, чтобы человек везде мог беспрепятственно проехать и развернуться на инвалидной коляске. В кабинах для людей с инвалидностью в кабинах все устанавливаются дверь, открывающуюся наружу. Для удобства пересаживания человека с инвалидностью на унитаз и обратно в коляску устанавливаются поручни.
Важно следить за тем, чтобы на полу не скапливалась вода, так как это ведет к возможным падениям и травматизму.
Рядом с унитазом или возле двери должна быть предусмотрена кнопка звонка на высоте около 1 м. Этот звонок необходим в чрезвычайных случаях, когда человек нуждается в экстренной помощи (случайное падение человека с коляски, откат коляски от унитаза на недоступное расстояние, падение костыля и т.п.).
Зеркало в кабинах для людей с инвалидностью может менять угол наклона с помощью рычага.
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Перемещение по этажам здания.
Для перемещения между этажами лучше всего подходит лифт. Важно проследить, что бы чтобы ширина проема двери и глубина лифта соответствовали габаритам инвалидной коляски (средний размер коляски 0,8 м на 0,9 м), а также, чтобы при остановке разница между полом лифта и холла не превышала 0,025 м.
Если в здании нет лифта, то, в зависимости от ситуации, либо устанавливается пандус (соответствующий нормам из предыдущего раздела), либо устанавливается электрический подъемник.
Электрический подъемник – это вертикальная подъемная платформа. Он позволяет перемещать людей, пользующихся инвалидной коляской, с одного уровня на другой, не затрудняя передвижение по лестнице других людей.
Принцип действия:
С помощью кнопок управления платформа приходит в действие, и она начинает двигаться вверх или вниз по направляющим, установленным на стене. После подъема освободившейся платформы могут откидываться к стене).
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Интерьер.
Помещения также должны быть адаптированы для всех категорий людей. Пути движения и проходы между стеллажами и торговым оборудованием должны обеспечивать возможность прохода маломобильных людей, в том числе и передвигающихся на колясках.
При подборе и расстановке оборудования, размещении продукции и в интерьерных решениях следует исходить из того, что зона досягаемости для человека на коляске должна находиться в пределах (Рис. 12):
- при расположении сбоку - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола
- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м
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Прилегающая территория. Вход в здание. Перемещение внутри здания.
Вход в здание должен быть беспрепятственным для самостоятельного доступа человека с инвалидностью.
Для людей на колясках при передвижении основным препятствием являются бордюрные камни, лестницы и высокие пороги. Они не позволяют без посторонней помощи преодолеть препятствие.
Для преодоления этих препятствий понижаются бордюрные камни или устанавливаются пандусы. Съезд - это мини-пандус. (рис. 6)
Пандус – это наклонная поверхность для вертикального перемещения людей на колясках. (Рис.7)

[image: ]

Для человека с нарушением опорно-двигательного аппарата самым сложным в преодолении лестницы является: при подъеме вверх - последняя верхняя ступенька лестничного марша, при спуске вниз - последняя нижняя ступенька. (рис.4). При спуске ситуация аналогичная. Если лестничные перила не имеют дополнительные участки по 0,3 м, как показано на рисунке, то некоторым людям с инвалидностью может понадобится Ваша помощь.
[image: ]Для людей с инвалидностью по слуху, как и для людей с ограничениями зрения, основной проблемой является информативность. Для самостоятельного передвижения им помогут:
Указатели и знаки, в том числе световые (Рис. 2 и 3)
Разметка и цвет элементов (Рис. 9)
Щиты, стенды, табло с основной информацией (Рис. 10)
Световые и звуковые маяки (Рис. 11)
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Для того, чтобы предупредить незрячих людей о начале и о конце лестничного пролета по краю первой и последней ступенек (на всю ширину ступени) выполнена контрастная полоса ярко-желтого, как показано на рисунке 9 или белого цвета с рельефными узкими полосками.
Необходимо, чтобы на дорогах и в здании были специальные рельефные направляющие, которые могли бы указывать направление движения. Это существенно облегчит ориентировку незрячего человека. Направляющие, как и края тротуаров и дорог, выкрашены в контрастный (белый или желтый) цвет. (Рис. 9)
Вдоль стен коридоров здания должны быть установлены направляющие на высоте от 0,7 м и отступом от стены около 0,1 м. (Рис. 9а)
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О приближении к препятствиям не менее чем за 0,8 предупреждает изменение фактуры покрытия дорожек и тротуаров. (Рис. 9б)
Контрастным цветом обозначены двери в общественных учреждений (Рис. 9в)
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Любая текстовая информация, дублируется на азбуке Брайля и размещается в строго определенных местах так, чтобы человек с проблемами зрения всегда имел представление о том, где она находится. Также она должна быть доступна для рук невидящего, в том числе по высоте размещения. (Рис 10 а)
[image: ]Надписи номеров этажей на кнопках в лифтах должны быть выпуклыми и желательно дублироваться на азбуке Брайля (Рис 10 б).
[image: ]
Системы пожарной тревоги со звуковым сигналом должны дублироваться световым обозначением.
Для того, чтобы обеспечить беспрепятственное и свободное передвижение человека на коляске внутри здания внутри здания не делают порогов выше 0,015 м. Все дверные проемы и все проходы в здании не меньше 0,9 м.
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Tpebopanus 1o odecrie4eHNI0 JOCTYIIHOCTH VISl HHBAJIN/0B
00beKTOB 0011eCTBEHHOT0 MUTAHHS

OcHOBHBIE CTPYKTYPHO-(GYHKIHOHAILHBIC 30HBI

1. Y4acTKH H TEPPUTOPHH

2. Bxox (Bxoapl) B 31aHHE

3. IIyTh ABM:KeHMSI BHYTPH 31aHUS

4. 3oHa me1eBOro HA3HAYMCHH 3TAHHS

5. CaHHTAPHO-THIHeHHYeCKHE MOMEIeH ST
6. Cucrema undopmauun Ha odbexre

DyHKOHOHAILHBIE
30HBI / HopmaTuBHbBIE TPeOOBaHUS

n/n
3JIEMEHTDI 00beKTa

1. Y4acTKH H TeppUTOPHH

1.1. | Bxoa Ha TeppuTopuio IIMPUHA IPOX0J1a, KAIUTKH, IIPOeMa B CBETY He Me-
(MpH HAMMYYHA NpHJIe- nee 0,9 M. (puc [I. 10 CIT 59.13330.2012
rajonieii K 00beKTy

TEPPHTOPHH):
- BEICOTa MOPOTA IUIH MEpenajl y KAIMTKH He Gonee
1,4- 1,5 cm. (. 4.1.8, 5.1.4 CIT 59.13330.2012)
1.2. JlecTHHIIA Ha BXOIEe HA | - BLICOTA noabema ctynedei 12 — 15 em (n. 4.1.12
TEePPHTOPHIO: CIT59.13330.2012)

- mupyHa cryneHeit 35 - 40 cM (. 4.1.12 CI1
59.13330.2012)

- eIMHOOGPa3HAs TeoMeTpHA cTyneHett (1. 4.1.12 CII
59.13330.2012)

- MOPYUHH 10 00EHM CTOPOHAM Ha BbicoTe 90 cm (1.
4.1.14 CI1 59.13330.2012; n. 5.3.1; 5.3.4 TOCT P
51261)

- TOPU3OHTATBHOE 3aBEPIIECHHE TIOPYIHS BBEPXY I
BHU3Y C HETPABMUPYIOLINM OKOHYAHHEM HE MEeHee
30 cm (m 5.2.15 CIT 59.13330.2012; . 5.3.2, m.5.3.3
TOCT P 51261)

- penbedras TakTunbHas nonoca 3a 0,8-0,9 m. nepen
MaplieM BBEPXy M BHU3Y INpHHO# 0,3-0,5 M

(1. 4.1.12 CI1 59.13330.2012)

- KOHTpacTHas Okpacka KpaeBbIX cTyneHel (1. 4.1.12
CIT59.13330.2012)
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1.3.

Manayc, Ay6aupyromui
JIECTHHILY HA BXO/E HA
TEPPHTOPHUIO:

- INTWHa Mapiia MaHayca He 6onee 9,0 M (11

- yKioH nangyca (BeicoTa / qunHa) He Gonee 1/20
(5%)

- ¢cB00O/IHAA 30HA B BEPXHEM M HIVKHEM OKOHYaHMH-
nauayca He mereel,5 x 1,5 m (n. 4.1.15 CI1
59.13330.2012)

ITopyunu nanmyca:

- BIOJE o6enx cTopoH (I 4.1.15 CII 59.13330.2012,
1. 524 TOCT P 51261)

- Ha Beicore 0,7 m (n. 4.1.15 CIT 59.13330.2012)

- na Bbicote 0,9 M (. 4.1.15 CIT 59.13330.2012)

- paccTosiHUe My mopyunsamu 0,9 - 1,0 m (1.
4.1.15 CII 59.13330.2012)

- TOPHU3OHTAJILHOE 3aBEPIICHHE TTOPYYHS BBEPXY U
BHU3Y C HE TPABMUPYIOIUM OKOHUAHHEM HE MeHee
30 cm (n. 5.2.15 CI159.13330.2012; 1. 5.2.3,5.2.5
IOCT P 51261)

1.4.

ABTocTOsIHKA (NpH
HAJIHYHH NPWIErar-
11ero 3eMebHOT0
YHACTKA K 00beKTy)

KonuuecTBo MecT WIS TPAaHCIOPTa HHBANUIIOB He
MeHee 10% (Ho He Menee 1) (1. 4.2.1 CI1
59.13330.2012)

B TOM uMcIie JUIsl TPAHCTIOPTA UHBANMIOB HA Kpecie-
KoIAcke pasMepoM 6,0 x 3,6 M. 5% (1. 4.2.1, m. 4.2.4,
puc. J1.6 CIT 59.13330.2012)

PaccTosHne oT MecT pim] TpaHCHOpTa WHBAJIWJI0B 10
BXOJa B 3aHne He Gonee 50 m (m. 4.2.2
CII 59.13330.2012)

O6o3HaTenne MecTa CTIeTHaNTEHBIM 3HAKOM: - Ha TI0-
BEPXHOCTH TIOKPHITHS cTosHKY (11. 4.2.1, prc. 1.6 CIT
59.13330.2012); - Ha BepTUKANLHOI IOBEPXHOCTH
(cTene, cTonbe, CTOliKe M T.II.) Ha BRICOTE HE MEHee
1,5 M (. 4.2.1, puc. J1.6 CIT 59.13330.2012)

Cne3/1/3ae3/1 ¢ TpOTyapa Ha NapKOBKY:- LIMPHHA He
MeHee 1,0 M (puc. /1.5 CII 59.13330.2012); yKioH He
Gomee 10% (mw. 4.1.8 CII 59.13330.2012); mepenan,
BBICOT B MecTe che3a He Gomee 1,5 em

(1. 4.1.8 CII 59.13330.2012)

2. Bxoja B 31aHue

2.1

JlecTHHIA Ha BXoJe
Hapy:KHasi:

- nopyuHH 1o odenm cropoHam (1. 5.1.2 CTT
59.13330.2012; n. 5.3.1; 5.3.4 'OCT P 51261)

- nopyuH# Ha Beicote 90 cm (1. 5.1.2
CI159.13330.2012, n. 5.3.1; 5.3.4 TOCT P 51261)

- TOPU30HTAJIbHOE 3aBepIICHUe MOPYUHA BBEPXY H
BHU3Y ¢ HETPaBMUPYIOIIUM OKOHYAHHEM He MeHee
30 oM (mw. 5.2.15 CIT 59.13330.2012; m. 5.3.2, m.5.3.3
T'OCT P 51261)

- BBICOTA NoAbeMa ctyneueii 12 — 15 ¢m (n. 4.1.12
CI159.13330.2012)

- IIMpHHA cTyneHeit 35 - 40 cM (1. 4.1.12 CI1
59.13330.2012)

- elMHOO0pa3Had TeOMeTpPI CTyNeHel Hanmuane (I
4.1.12 CII 59.13330.2012)

2.2

Ianayc, ny6aapyromui
HAPY:KHYIO JIECTHHITY
Ha BXoJe:

- JUIMHa Maplia naujayca He 6onee 9,0 m (1. 4.1.14
CI159.13330.2012)

- YKJIOH naHzyca (BbicoTa / AnuHa) He Gonee 1/20
(5%) (1. 4.1.14 CII 59.13330.2012)

- cBOGOIHAA 30HA B BEPXHEM M HIKHEM OKOHYAHHH
nmangyca ne menee 1,5 x 1,5 m. (. 4.1.15 CTT
59.13330.2012

]'Iopym-m naHayca: HENpCpbIBHAA MOBCPXHOCTL MO
Beeii annne; Ha Bbicote 0,7 1 0,9 M. (. 4.1.15 CIT
59.13330.2012, n. 5.2.4 TOCT P 51261)

- paccTosiHuUe Mexay mopydanamu 0,9 - 1,0 M (1.
4.1.15 CII 59.13330.2012)
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- TOPH30HTAILHOE 3ABEPLICHNE NOPYUHS BBEPXY N
BHH3Y C HE TPABMUPYIOLIUM OKOHYAaHUEM HE MeHee
30 cm (1. 4.1.15 CIT 59.13330.2012)

MoabeMHKK, AyONMPYIOLLMiT HAPYKHYIO TECTHHULY Ha
BX0fe (MpH BbicoTe noabema Gonee 3,0 m.) (n. 5.2.15
CI159.13330.2012;n. 5.2.3,5.2. 5STOCT P 51261)

2.3.

Bxoauas niowanka

PasMep BXoj1HOI MIONIAAKH:

- IpH OTKPHIBAHUH IBEPHU Hapy:Ky He MeHee 1,4x2,0
i 1,5x1,85 m (1. 5.1.3 CIT 59.13330.2012)

- TIPH HAIMYHY TaHIyca He MeHee 2,2 X 2,2 M (1.
5.1.3 CII 59.13330.2012)

Heckounb3koe nokpeitie (1. 5.1.3 CIT 59.13330.2012

24.

JlBepb BXoaHAR
HAPYKHAS:

- IIMPUHA IPOEMA OJIHOI CTBOPKH IBEPH B CBETY HE
menee 0,9 m (0. 5.1.4 CI1 59.13330.2012)

- BBICOTa Mopora aBepu He Goree 1,4 eM (1. 5.1.4 C
59.13330.2012)

KownTpacTHasi MapKHPOBKA MPO3PAYHBIX TTOJIOTEH
asepeii (n. 5.1.5 CTT 59.13330.2012)

Tam6yp (IpH HATHIHH)

(rnySunHa x wupuHa) ve medee 1,5 x 1,5 m (. 5.1.7;
puc. JI. 10 CIT59.13330.2012) |

JIBeph BXOHAsl BHYT-
peHHss:

- LIMPUHA NPOEMA OHOI CTBOPKM JIBEPU B CBETY H
menee 0,9 M (puc JI. 10 CIT 59.13330.2012)

- BbICOTA Nnopora asepu He donee 1,4 em (n. 5.1.4 C
59.13330.2012)

KoHTpacTHas MapkUpPOBKa MPO3PAUHLIX NOJNOTEH
asepeii (n. 5.1.5 CI1 59.13330.2012)

¥
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3. IlyTh ABIKeHHS BHYTDH 31aHHS
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MyTu aukenus (ans
AOCTYNA B 30HY 0Ka3a-
HUS YCJYTH)

1lInpuHa myTH IBIKEHUS B KOPHIOpAX, rajepeax
T.11. He MeHee 1,5 M (1. 5.2.1 CIT 59.13330.2012)

IlInpuHa poxona B TOMEMEHIH ¢ 060PyI0BaHIEM H
Mebenbio He MeHee 1,2 M (11. 5.2.1 CIT
59.13330.2012)

Ll_[l/lpl/lHa JBCPHBIX H OTKPBITBIX MPOCMOB B CTCHE,
BbIXO0B N3 KOPHUJIOPOB U MOMEILUEHMIT Ha NECTHHY-
HY1O K1eTKy He meHee 0,9 m (. 5.2.4 CIT
59.13330.2012)

BhicoTa moporoe nnu nepenaj BeicoT He Gonee 1,4
oM (. 5.2.4 CI1 59.13330.2012)

KoHCTpyKTHBHBIE 57€MEHThI M YCTPOHCTBa Ha My TH
JIBIDKEHMUS], BBICTYII:

- Ha cTeHax He Gomee 10 e (m. 5.2.7 CIT
59.13330.2012)

- Ha OTJeNbHO cTosed onope He Gonee 30 em (.
5.2.7 CII 59.13330.2012)

3.2

JlecTHHIA BHYTPEHHSS
(B 30HY OKazaHus yciy-
1) (NpU HAJIHYKUK)

CryneHu poBHBIE C IIEPOXOBATOH TIOBEPXHOCTBIO (1.
5.2.9 CII 59.13330.2012)

[Mopyunu ¢ ABYX CTOPOH aecTHuubl (n. 5.2.15 CIT
59.13330.2012)

Iopyunu Ha BbicoTe 90 cM (1. 5.2.15 CIT
59.13330.2012; n. 5.3.1: 5.3.4 TOCT P 51261)

Topu3oHTaTBHOE 3aBepIICHNE TIOPYTHS BBEPXY H
BHH3Y C HE TPaBMHPYIOILUM OKOHYaHHEM He MEeHee
30 cm (n. 5.2.15 CI1 59.13330.2012; 5.3.2, n.5.3.3
T'OCT P 51261)

TakTITEHBIE YKA3aTeIN Ha MOPYTHAX JeCTHHI (1.
5.2.16 CII 59.13330.2012)

TaxkTUIBHBIN HAIOMBHEIH yKa3aTels 3a 60 cM. Iepel
TIECTHUIIEH BBepXy U BHU3Y (11. 5.2.10 CIT
59.13330.2012)
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Tanayc, ny6anpyowmii
BHYTPEHHION JIeCTHHIY
(B 30Hy OKa3aHMs yciy-
ri):

- BBICOTA OJIHOTO NoabeMa He Goree 0,8 M (m. 5.2.13
CI159.13330.2012)

- yKIOH (OTHOIIIEHNE BBICOTA / UINHA) He Goxee 1/20
(5%) (1. 5.2.13 CII 59.13330.2012)

- YKIIOH NpH nepenae BbicoT 20 cM. 1 MeHee He 6o-
nee 1/10 (10%) (n. 5.2.13 CIT 59.13330.2012)

- FTOPU30HTANIBHBIE TIOIIAIKH B BEPXHEM U HIKHEM
OKOHYaHHY NaHnyca He MeHee 1,5 x 1,5 M (. 5.2.13
CI1 59.13330.2012)

Tlopyunu BIoIb 06enx cTopoH nangyca (1. 5.2.15
CIT59.13330.2012):

- Ha sbicote 0,7 m (1. 5.2.15 CIT 59.13330.2012)

- Ha BbicoTe 0,9 M (1. 5.2.15 CIT 59.13330.2012)

- paccToAHMe Mex Ay nopyusamu 0,9 - 1,0 M (1.
5.2.15 CIT 59.13330.2012)

- TOPU30HTAIIBHOE 3aBepIIEHNE OPYUHS BBEPXY U
BHM3Y C HETPABMHPYIOIINM OKOHYaHHEM He MeHee
30 cm(m. 5.2.15 CIT59.13330.2012;m. 5.2.3,5.2.5
TOCT P 51261)

Pa3inunbiii UBET NOBEPXHOCTH NAHAYCA M NAOLWAA0K
nepen HUM (MITH CBETOBbIC JIGHTBI) M. 5.2.14 CI1
59.13330.2012

TlonbeMHUK, TyGHAPYIOIIHiT BHYTPEHHION JIECTHHIY,
TIpHU TiepeTiazie BeIcoT Goree 3,0 M (11. 5.2.13 CIT
59.13330.2012)

34.

JlBeph BX0O1HASI BHYT-
peHHsisi (B 30HY OKaza-
HUA YCIyrn):

- WIMPUHA TIPOEMa OJIHOM CTBOPKH JBEPH B CBETY He
menee 0,9 m (puc JI. 10 CIT 59.13330.2012)

- BBICOTa Mopora isepyu He 6onee 1,4 cm (. 5.2.4 CIT
59.13330.2012)

KomTpacTHas MapKHPOBKA IIPO3PATHBIX TMONOTEH
mBepeit (1. 5.1.5 CIT 59.13330.2012)

3.5.

JIngTt naccaskupeknii K
30HE OKA3AHHUS YCaYrn
(Npu HATHYHH):

- rabapyuTsl KabnHbl (ryOUHA X WHPHHA) HE MEHEE
1,5x 1,7 M (1. 5.2.18 CI1 59.13330.2012)

- IIMpHHA IBEPHOTO TpoeMa KaGUHEI (B CBETY) He
menee 0,95 M (1. 5.2.18 CIT 59.13330.2012)

- TAKTUJTLHBIE CPEACTRA MH(OPMALIMK HA KHOMKAX
ynpasneuus andta (n. 5.2.20 CIT59.13330.2012; n.
5.4.22 I'OCT P 51631-2008)

- TAKTUWIbHBIC YKa3aTelll yPOBHS STaXa Y KaKa0i
ApepH nudra (1. 5.2.20 CII 59.13330.2012)

- HATIPOTHB BBIXOJA U3 MM(Ta UH(PPOBOE KOHTPACT-
Hoe 0603HaueHNe Taxka Ha BeicoTe 1,5 M. pasmep He
metee 10 em (1. 5.2.20 CIT 59.13330.2012)

4. 3oHa oxa3zaHHf YCJIyra B IpeAnpusTuu 00IIeCTBEHHOT0 MUTAHUS

4.1.

TpeanpusiTnsi nuTa-
HUA:

BbIcOTa IOBEPXHOCTHU CTOJIOB, IPHUIABKOB, KACC U
T.11. He Gouee 0,80 m (1. 7.4.1 CI1 59.13330.2012)

KommuecTBo 10CTYNHBIX pacyeTHO-KACCOBBIX NOCTOB
He mexee | (1. 7.4.2 CIT 59.13330.2012)

1llnpuHa Mpoxo/ia y pacueTHO-KaCCOBbIX MOCTOB HE
menee 1,1 m (m. 7.4.2 CI1 59.13330.2012)

1upuna npoxonos He Meree 0,9 (1. 7.4.7 CI1
59.13330.2012)

Cron BeicoToit He MeHee 0,65-0,7 M He menee 1 (1.
7.4.7 CI159.13330.2012)

Cekuus cToliku 6apa mupusa 1,6 M., BeicoTa 0,85 M.
1 cBOGOIHOE NPOCTPaHcTBO A4 Hor 0,75 M (1. 7.4.7
CI159.13330.2012)
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5. CaHI/ITapHO-rﬂFI/leHI/l“{eCKOC moMeIeHue

5.1. CaHnTapHo- Jlons TOCTYIHBIX KaGWH YGOPHBIX OT 06IIero Kou-
THTHEHHYECKOoe NoMe- yectBa 7% (Ho He menee 1) (. 5.3.2 CTI
1eHwe 59.13330.2012)

3HaK JOCTYIHOCTH KaOWHBI I HHBATHAOB (1. 5.3.6
CIT 59.13330.2012)

Pa3mep kabubl (uMpHHa X riyOuHa) He Menee 1,65
x 1,8 M (1. 5.3.3, puc. JI. 11 CII 59.13330.2012)

[upuna asepy kabuubl He meHee 0,9 M (. 5.3.3,
puc. J1. 11 CI1 59.13330.2012)

TIpocTpaHCcTBO IS Pa3MENIEH s KPECTa-KoMsSCKH
psaom ¢ yunrtazom He mewee 0,75 m (n. 5.3.3, puc. .
11 CIT 59.13330.2012)

TIpocTpaHCTBO IS Pa3BOPOTA KpecIa-KOJIACKH IHa-
metp He MeHee 1,4 M (1. 5.3.3, puc. JI. 11 (CTI
59.13330.2012)

OTKUIHBIE ONIOPHbIE IOPYYHH, WTAHTH (IL. 5.3.3,
puc. JI. 11

CIT59.13330.2012; . 5.4.4; 5.4.5, 546 TOCT P
51261)

CucTeMa TPEBOXKHOM CUHANM3ALIMH, 0DeCTeuBalo-
1mas cBA3b ¢ nepconanoM (1. 5.3.6 CI1
59.13330.2012)

6. Cnerema HHpOpPMAIIHH HAa 00beKTe

6 Cpenctsa nagopmamun | O603HaUESHNE CHEUMANTBHBIMU CUMBOJIAMY AOCTY MTHbIX
S/IEMEHTOB 3/1aHMsl, yKa3aTe/IM HaNpaBJICHUs IBAXKE- BuayankHble cpeacTsa
mmd (1. 5.5.1 CIT 59.13330.2012)
3HaK¥ M yKa3aTe/l B 30HaX JBUKEHHA B 3aIbHBIX
TIOMEIIeHUAX Ha BbIcoTe oT 1,5 mo 4,5 M (1. 5.5.4 CI1 AkycTuyeckue cpeacTea
59.13330.2012)
TaKTunbHble cpeAcTBa

HOpMaTl/lBHble CCBLIIKH

CoryacHo cratbe 15 @eaepanbHOro 3akona ot 24 Hosdpst 1995 roga Ne 181-03 «O conuanbHOl 3atuuTe vH-
Bannjo0B B Poceniickoit ®enepaunny (esepanbHbie OpraHbl rocy1apcTBEHHON BIACTH, OPraHbl rOCY1apCTBEHHOR
Bract cyonexToB Poccuiickoit Deaepatnn, oprabl MECTHOIO camoynpasieHus (B cepe yCTaHOBICHHBIX MO~
HOMOLH/II‘/‘I), OpraHvsaluu HE3aBUCHMO OT WX OPraHu3alMOHHO-NPaBOBbIX O6eCl’Ie‘lHBaIOT YCJIOBUSI UHBAaJIMJaM
(BKJIIOYAS MHBAIMAOB, MCIOJIB3YIOLINX KPECIa-KOJISICKH U COBAK-TTPOBOAHUKOB) JUIsl OSCIPENS TCTBCHHOTO A0CTY-
na K 00beKTaM COLMANBHOM, TPAHCTIOPTHON M MHIKEHEPHOM MHOPACTPYKTYDBI.

B coorserctaunm co crarneit 4 3akona Kpachonapekoro kpas ot 27 anpenst 2007 roga Ne 1229-K3 «O06 obec-
MCUYCHUH GGCI'IpCl'ISITCTBeHHOFO Jocryna MaJ'IOMO6I/IJ'lebIX rpaxiaH K o0beKTam COL[HaJ'IbHOﬁ, TpaHCl’IOpTHOI‘/‘I "
nHKeHepHoi undpactpykryp, undopmaiin u csizn B KpacHonapekom kpaey» 00beKTbl COLMATBHOM, TPAHCHOPT-
HOM M MHIKGHEPHOH MHPPACTPYKTYD, B TOM UKC/Ie OObEKTh OOLIECTBEHHOIO MUTAHUS JODKHbI O0YCTPAnBATLCS U
OCHAILEATHLCA B COOTBETCTBUU CO CTPOUTENILHBIMU HOpMaMK 1 npasuiamu Poccuiickoit denepaunu.

OcHoBHbIE TPEOOBAHUS 110 O0ECIISUEHHIO JOCTYTHOCTH OOBEKTOB sl MHBAIN/OB M APYTHX MaIOMOOHIIBHbIX
rpynn Hacenenus cogeprkarcst B CIT 59.13330.2012 «JIocTynHOCTb 3/1aHNIi 1 COOPYIKEHHMI ISl MATIOMOOHIIBHBIX
rpynn HacesneHus. AktyanusuposanHas pepaxius CHull 35-01-2001».
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