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Приложение 2

к постановлению администрации 

муниципального образования

Северский район

от __________________№______________




         
ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога от ст. Ставропольской до «Скита женского монастыря в честь иконы Божией матери «Всецарица» г. Краснодар» в Григорьевском сельском поселении Северского района 
Краснодарского края»
	Наименование позиции
	Содержание


	1
	2

	1. Сведения об объекте инженерных изысканий
	Проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории

	2. Местоположение объекта
	РФ, Краснодарский край, Северский район, Григорьевское сельское 

	3. Заказчик изысканий
	Григорьевское сельское поселение Северского района Краснодарского края

	4. Характеристика проектируемого объекта
	Наименование – «Автомобильная дорога от ст. Ставропольской до «Скита женского монастыря в честь иконы Божией матери «Всецарица» г. Краснодар» в Григорьевском сельском поселении Северского района Краснодарского края»»;

назначение – Автомобильная дорога; 

местоположение – Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, Григорьевское сельское поселение;

площадь территории в границах размещения линейного объекта – 7,28 га (уточняется при проектировании); 

ориентировочная протяжённость линейного объекта – 12 130 м (уточняется при проектировании)

	5. Цели и виды работ
	Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить инженерно-геодезические изыскания

согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчётной технической документации по инженерным изысканиям» и других действующих нормативных документов

	6. Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания (СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства», ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчётной технической документации по инженерным изысканиям»)

	7. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
	По результатам выполненных работ представить технический отчёт о выполнении инженерных изысканий. Технический отчёт должен состоять из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, электронной формах.  

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу

	8. Количество экземпляров отчёта
	Заказчику представить 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляра в электронном виде


Начальник управления архитектуры                                            М.С.Попандопуло
